Приложение № 2 
к Общим условиям договора купли-продажи 

Инструкция по монтажу, уходу и эксплуатации стеновых панелей

1. Подготовка поверхности
Основание должно быть ровным, сухим и очищенным от пыли, грязи и старых покрытий.
При необходимости обработайте стену грунтовкой (для улучшения адгезии).
Рекомендуется использовать обрешетку (деревянную или металлическую) при неровных стенах или для дополнительной вентиляции.

2. Необходимые инструменты и материалы
· Стеновые панели «New Wall Panels»
· Клей (если монтаж клеевой) или саморезы/кляймеры (если каркасный метод)
· Уровень, рулетка, карандаш
· Ножовка/электролобзик (для подрезки)
· Шуруповерт (при креплении на обрешетку)
· Молоток, строительный степлер (при необходимости)
· Строительный нож

3. Способы монтажа
Вариант 1: Монтаж на клей (для ровных стен)
Нанесите монтажный клей на обратную сторону панели (точечно или зигзагом).
Прижмите панель к стене, выровняйте по уровню.
Зафиксируйте на несколько минут (можно подпереть до высыхания клея).
Следующую панель стыкуйте в замок (если предусмотрено) или встык с зазором 1–2 мм.

Вариант 2: Монтаж на обрешетку (для неровных стен или вентилируемых фасадов)
Установите вертикальные или горизонтальные направляющие с шагом 40–60 см.
Закрепите панели саморезами или кляймерами в паз, чтобы скрыть крепеж.
Проверяйте уровнем каждые 2–3 панели.

4. Подрезка и стыковка
Режьте панели ножовкой с мелким зубом или электролобзиком.
Углы и стыки оформляйте с помощью декоративных профилей.

5. Завершение работ
Протрите панели влажной тканью для удаления пыли.
При необходимости обработайте швы герметиком (для влажных помещений).

6. Рекомендации по эксплуатации
Избегайте сильных механических воздействий.
Для очистки используйте мягкие моющие средства.
Не применяйте абразивные средства во избежание повреждения поверхности.
Важно! Монтаж при температуре от +5°C до +35°C.
Для наружного применения используйте только влагостойкие модели и защищайте стыки.
Инструкция по эксплуатации и уходу за стеновыми панелями
Чтобы сохранить эстетичный вид и продлить срок службы стеновых панелей, соблюдайте следующие рекомендации.

1. Общие правила эксплуатации
✔ Температурный режим:
Оптимальная температура эксплуатации: от -30°C до +30°C (для наружных панелей – уточнить в зависимости от модели).
Избегайте резких перепадов температур (может привести к деформации).
✔ Влажность:
Влагостойкие панели можно использовать в ванных, кухнях и саунах.
Обычные панели (без влагозащиты) не рекомендуются для помещений с повышенной влажностью.
✔ Механические воздействия:
Не подвергайте панели ударным нагрузкам.
Избегайте трения острыми или абразивными предметами.

2. Уход и очистка
✔ Регулярная очистка:
Протирайте поверхность мягкой тканью или губкой с теплой водой.
Для удаления загрязнений используйте мягкие моющие средства (pH-нейтральные).

✔Удаление сложных загрязнений:
Жир, масло: мягкий мыльный раствор или спирт (не ацетон!).
Следы от ручек, маркеров:
изопропиловый спирт или специализированные очистители.
Известковые отложения: слабый раствор уксуса (после обработки промыть водой).

❌ Нельзя использовать:
Абразивные губки,
металлические щетки.
Агрессивные растворители (ацетон, бензин, хлорсодержащие средства).
Высоконапорные мойки (для наружных панелей).

3. Ремонт и восстановление
✔ Мелкие царапины:
Можно замаскировать специальным воском или мебельным маркером в тон панели.
✔ Трещины и сколы:
Небольшие повреждения
заполните акриловым герметиком.
При серьезных повреждениях замените панель.

4. Особенности для наружных панелей
✔ Дополнительные меры защиты:
Раз в 1–2 года обрабатывайте гидрофобным составом (для защиты от влаги и УФ-лучей).
Проверяйте крепления и герметичность стыков перед зимним сезоном.
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