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Инструкции по сборке и установке сантехники и уходу
Установка смесителя
Подготовка:
· Перекройте подачу воды и слейте остатки из системы. 
· Удалите старый смеситель, если требуется замена. 
· Подготовьте инструменты: гаечный, разводной или трубный ключ, пассатижи, отвёртки, силиконовый герметик, гибкую подводку, уплотнительную ФУМ-ленту. 
Для раковины:
1. Ввинтите резьбовую шпильку в корпус смесителя.
2. Протяните гибкие подводки через отверстие в раковине и подсоедините их к смесителю.
3. Наденьте на шпильку прокладку, затем пластину из комплекта.
4. Зафиксируйте гайки гаечным ключом, проверьте отсутствие зазоров. 
Для стены (ванная):
1. Вкрутите эксцентрики в водорозетки, проверьте их параллельность уровнем.
2. Наденьте смеситель на эксцентрики, затяните гайки разводным ключом.
3. Установите декоративные чашки для скрытия соединений.
4. Подсоедините гибкие шланги к водопроводу, избегая перегибов.
5. Закрепите душевую лейку на держателе. 
Важно:
· Используйте ФУМ-ленту, лён с пастой или анаэробный герметик для уплотнения резьбовых соединений. 
· После монтажа медленно откройте воду, проверьте герметичность соединений. При протечках подтяните гайки или добавьте уплотнитель. 
Установка раковины
Подготовка:
· Определите высоту установки (стандарт — 80–85 см от пола до верхнего края раковины). 
· Подготовьте инструменты: перфоратор или дрель, шуруповёрт, сверла, молоток, силиконовый герметик, уровень, маркер. 
Этапы:
1. Разметьте места крепления на стене.
2. Просверлите отверстия, вставьте дюбели, вкрутите шпильки или кронштейны.
3. Нанесите герметик на заднюю сторону раковины.
4. Установите раковину на крепления, затяните гайки.
5. Герметизируйте стык между раковиной и стеной. 
Подключение смесителя и сифона:
· Подсоедините гибкие шланги смесителя к водопроводу, используйте ФУМ-ленту для уплотнения.
· Соберите сифон по инструкции, соедините его с канализацией. Если длины сифона не хватает, используйте дополнительную канализационную манжету. 
Общие рекомендации
· Всегда следуйте инструкции производителя конкретного оборудования.
· Не перетягивайте соединительные элементы, чтобы не повредить прокладки.
· После монтажа тщательно проверяйте герметичность всех соединений.
· При сомнениях в своих навыках обратитесь к профессионалу.

Уход за сантехникой: основные правила и рекомендации
Грамотный уход за сантехникой позволяет:
· сохранить эстетичный внешний вид;
· предотвратить образование стойких загрязнений;
· избежать протечек и поломок;
· продлить срок службы оборудования.
Общие принципы ухода
1. Регулярность — ежедневная протирка поверхностей предотвращает накопление грязи.
2. Правильные средства — избегайте агрессивных химикатов и абразивов, используйте мягкие гели и специализированные составы.
3. Профилактика — своевременная чистка сливов, удаление налёта, проверка соединений.
Полезные советы
1. Начинайте уборку с верхней части сантехники, постепенно спускаясь вниз — это предотвратит повторное загрязнение уже очищенных участков.
2. Для полировки хромированных поверхностей используйте специальные полироли — они защищают от коррозии.
3. При использовании новых чистящих средств сначала протестируйте их на малозаметном участке.
4. Установите фильтры для воды — это снизит образование накипи.
5. Контролируйте давление воды, чтобы избежать преждевременного износа сантехники.
6. Регулярно проверяйте состояние уплотнителей и прокладок — их замена предотвратит протечки и образование плесени.
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